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Persyaratan tambahan:
    a. Untuk jembatan:
· Desain Teknis Detail / Detailed Engineering Design (DED) yang di dalamnya dilengkapi dengan Perhitungan Konstruksi, RAB, Kajian Sistem Tata Air dari konsultan perencana yang mempunyai IPTB (IPTB harus dilegalisasi sesuai dengan nama kegiatan yang diajukan)  
· Hasil penyelidikan tanah (uji laboratorium) yang menggambarkan  tanah keras (end-bearing) dan jenis tanah pada lokasi rencana jembatan
· Rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk kegiatan di atas sungai yang menjadi kewenangan Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
· Gambar rencana pengukuran peil bentang jembatan dari UPT Dinas Bina Marga
    b. Untuk Saluran:
· Desain Teknis Detail / Detailed Engineering Design (DED) yang di dalamnya dilengkapi dengan Perhitungan Konstruksi, RAB, Kajian Sistem Tata Air dari konsultan  perencana yang mempunyai IPTB (IPTB harus dilegalisasi sesuai dengan nama kegiatan yang diajukan)
    c. Untuk Jalan:
· Desain Teknis Detail / Detailed Engineering Design (DED) yang di dalamnya dilengkapi dengan Perhitungan Konstruksi, RAB, Kajian Sistem Tata Air dari konsultan perencana yang mempunyai IPTB (IPTB harus dilegalisasi sesuai dengan nama kegiatan yang diajukan)
· Rekomendasi teknis dari Balai Pelaksana Jalan Wilayah IV untuk kegiatan pada jalan nasional kewenangan Kementrian Pekerjaan Umum
    d. Untuk Inrit:
· Desain teknis detail dari konsultan perencana yang mempunyai IPTB (IPTB harus dilegalisasi sesuai dengan nama kegiatan yang diajukan)

